**Технически характеристики сушильного шкафа ШСО-2000-4**

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) | 1818×800×515\*мм |
| Количество в комплекте съемных сетчатых полок | 4 шт. |
| Максимальная нагрузка на полку | 10 кг |
| Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку | 120 или 125 мм |
| Длина шнура электропитания | 2,5 м (от места подсоединения к плате управления) |
| Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания. |
| Напряжение питания | 230В/50Гц |
| Производительность тангенциального вентилятора | 300 м3/час |
| Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора | 53 Вт |
| Тип нагревательного элемента | игольчатый слюдяной |
| Мощность нагревательного элемента | 2000 Вт |
| Режимы работы | ·  сушка без нагрева; ·  точное поддержание температуры 400; ·  точное поддержание температуры 600; ·  режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
| Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения | ·  Автоматическое отключение от 0,5ч до 8,0 ч с шагом 0,5ч; ·  ручное выключение (без таймера) |
| Защита от перегрева | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
| Масса нетто ШСО-2000/4 | 65 кг |

\* без фланца для отвода воздуха